D-Link IP 話機功能操作

**1.** 撥打內線

拿起話筒→分機號碼 例：分機830 拿起話筒→830

**2.** 撥打外線或手機(僅主任可以撥打)

拿起話筒→按0→外線號碼 例：市府電話29603456 拿起話筒→0→29603456

拿起話筒→按0→手機號碼 例：手機號碼0910-123... 拿起話筒→0→0910123.....

3. 查詢未接來電

電話螢幕顯示未接來電→按「Redial」2 次→即可顯示未接來電的號碼

→按▲▼鍵，即可上下查詢

→按「Cancel」，可取消未接來電的號碼

**4.** 轉接分機

(1)接到電話→按「Hold」→按要轉接的「分機號碼」→再按「Transfer」

(2)接到電話→按「Hold」→按要轉接的「分機號碼」→再按「#」→與轉接人員通話後→再按「Transfer」

(3)接到電話→按「Hold」→按要轉接的「分機號碼」→再按「#」→轉接人員忙線或無人應答時→掛上聽筒→再取聽筒→按「保留」→與來電者通話

Hold = 保留 Transfer=轉接

**5. 同處室話機代接**

按→ 「＊」「0」「#」

**6.** 打別的學校網路電話

拿起話筒→按0→網路電話號碼

例：教育局教研中心電話代表號901100000 拿起話筒→0→901100000

**7. 家長用一般電話**打進網路電話(尚未完成)

撥學校代表號(如29557936)→再按「分機號碼(如814)」